(module TO545P520X2050X2650-3P (layer F.Cu) (tedit 6543902B)
  (descr 2-21f1a)
  (tags Transistor)
  (fp_text reference Q** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value TO545P520X2050X2650-3P (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 2.625 2.625) (drill 1.75) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 5.45 0) (size 2.625 2.625) (drill 1.75) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 10.9 0) (size 2.625 2.625) (drill 1.75) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 2SA1943-O_Q_.stp
    (offset (xyz 5.449999727414309 0.5899999649130583 14.85000015844505))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -180 0 0))
  )
)
