(module TPS65320BQPWPRQ1 (layer F.Cu) (tedit 6474A63F)
  (fp_text reference REF** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value PWP0014E_N (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd oval (at -2.849997 -1.950001 90) (size 0.349999 1.699999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd oval (at -2.849997 -1.3 90) (size 0.349999 1.699999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd oval (at -2.849997 -0.650001 90) (size 0.349999 1.699999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd oval (at -2.849997 0 90) (size 0.349999 1.699999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd oval (at -2.849997 0.649999 90) (size 0.349999 1.699999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd oval (at -2.849997 1.3 90) (size 0.349999 1.699999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd oval (at -2.849997 1.949999 90) (size 0.349999 1.699999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd oval (at 2.850002 1.949999 90) (size 0.349999 1.699999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd oval (at 2.850002 1.3 90) (size 0.349999 1.699999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd oval (at 2.850002 0.649999 90) (size 0.349999 1.699999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd oval (at 2.850002 0 90) (size 0.349999 1.699999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd oval (at 2.850002 -0.650001 90) (size 0.349999 1.699999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd oval (at 2.850002 -1.3 90) (size 0.349999 1.699999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd oval (at 2.850002 -1.950001 90) (size 0.349999 1.699999) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at 0 0) (size 2.46 2.31) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad V thru_hole circle (at -0.750001 -0.750001) (size 0.399999 0.399999) (drill 0.2032) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad V thru_hole circle (at 0.750001 -0.750001) (size 0.399999 0.399999) (drill 0.2032) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad V thru_hole circle (at 0.750001 0.750001) (size 0.399999 0.399999) (drill 0.2032) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad V thru_hole circle (at -0.750001 0.750001) (size 0.399999 0.399999) (drill 0.2032) (layers *.Cu *.Mask))
)
