(module TSOP4838 (layer F.Cu)
  (fp_text reference REF** (at 2.532696 1.50802) (layer F.SilkS))
  (fp_text value TSOP48_VIS (at 2.532696 1.50802) (layer F.SilkS))
  (fp_text user "Copyright 2016 Accelerated Designs. All rights reserved." (at 0 0) (layer Cmts.User))
  (fp_text user "0.058in/1.473mm" (at -0.007304 -3.06398) (layer Cmts.User))
  (fp_text user "0.058in/1.473mm" (at 5.072696 6.08002) (layer Cmts.User))
  (fp_text user "TAB" (at 2.532696 -1.28598) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole circle (at -0.007304 0.00942) (size 1.4732 1.4732) (drill 0.9652) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.532696 0.00942) (size 1.4732 1.4732) (drill 0.9652) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 5.072696 0.00942) (size 1.4732 1.4732) (drill 0.9652) (layers *.Cu *.Mask))
)
