(module "TSW-103-XX-YY-S" (layer F.Cu)
  (descr "TSW-103-XX-YY-S")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "TSW-103-XX-YY-S" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.55 1.55) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.55 1.55) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.55 1.55) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (model TSW-103-07-G-S.stp
    (at (xyz 0.10236220096979 -0.0074803148667643 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
