(module TerminalBlock:TerminalBlock_bornier-4_P5.08mm (layer F.Cu) (tedit 631564AB)
  (descr "simple 4-pin terminal block, pitch 5.08mm, revamped version of bornier4")
  (tags "terminal block bornier4")
  (fp_text reference REF** (at 7.7724 -6.7818) (layer F.SilkS))
  (fp_text value TerminalBlock_bornier-4_P5.08mm (at 7.62 6.8834) (layer F.Fab))
  (pad 4 thru_hole circle (at 15.24 0) (size 3 3) (drill 1.52) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 3 3) (drill 1.52) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 10.16 0) (size 3 3) (drill 1.52) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 3 3) (drill 1.52) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/TerminalBlock.3dshapes/TerminalBlock_bornier-4_P5.08mm.wrl
    (offset (xyz 7.619999885559082 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
  (model "D:/4er Terminal Block.step"
    (offset (xyz 15.24 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 180))
  )
)
