(module "USB-TYPE-C-SMD_GT-USB-8016A" (layer F.Cu) (tedit 67D9599C)
  (descr "USB-TYPE-C-SMD_GT-USB-8016A footprint")
  (tags "USB-TYPE-C-SMD_GT-USB-8016A footprint C2988371")
  (attr through_hole)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.915037) (layer F.SilkS))
  (fp_text value USB-TYPE-C-SMD_GT-USB-8016A (at 0 13.925019) (layer F.Fab))
  (fp_line (start -4.474956 0.375006) (end -4.474956 11.924943) (layer Edge.Cuts) (width 0.254001))
  (fp_line (start -4.475032 0.37493) (end 4.474956 0.37493) (layer Edge.Cuts) (width 0.254001))
  (fp_line (start 4.474956 0.37493) (end 4.474956 11.924943) (layer Edge.Cuts) (width 0.254001))
  (pad A1 smd rect (at 3.189992 -0.915037) (size 0.38001 1.340005) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad A2 smd rect (at 2.540005 -0.915037) (size 0.38001 1.340005) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad A3 smd rect (at 1.890018 -0.915037) (size 0.38001 1.340005) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad A5 smd rect (at 0.590043 -0.915037) (size 0.38001 1.340005) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad A6 smd rect (at -0.059944 -0.915037) (size 0.38001 1.340005) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad A7 smd rect (at -0.709931 -0.915037) (size 0.38001 1.340005) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad A9 smd rect (at -1.359919 -0.915037) (size 0.38001 1.340005) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad B11 smd rect (at -2.009906 -0.915037) (size 0.38001 1.340005) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at 4.100076 -0.915037) (size 0.8 1.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad B10 smd rect (at -2.659893 -0.915037) (size 0.38001 1.340005) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 1 smd rect (at -4.100076 -0.915037) (size 0.8 1.340005) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 thru_hole oval (at 5.225044 0.915037) (size 1 2.029997) (drill oval 0.500025 1.530074) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole oval (at -5.225044 0.915037) (size 1 2.029997) (drill oval 0.500025 1.529997) (layers *.Cu *.Mask))
  (fp_text user REF** (at 0 15.925019) (layer F.Fab))
  (model packages3d/USB-TYPE-C-SMD_GT-USB-8016A.step
    (at (xyz 0 -0.202952 -0.051181))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)