(module "VLS6045" (layer F.Cu)
  (descr "VLS6045")
  (tags "Inductor")
  (attr smd)
  (fp_text reference L** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "VLS6045" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -2.1 0 0) (size 1.9 5.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.1 0 0) (size 1.9 5.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model VLS6045AF-101M.stp
    (at (xyz 0 0 0.088976377577294))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
