(module VREG_TPS79625KTTR (layer F.Cu) (tedit 636B51BF)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -3.825 -6.435 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VREG_TPS79625KTTR (at 3.795 6.435 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -10.6 -3.4) (size 3.4 1.0) (layers F.Cu))
  (pad 2 smd rect (at -10.6 -1.7) (size 3.4 1.0) (layers F.Cu))
  (pad 3 smd rect (at -10.6 0.0) (size 3.4 1.0) (layers F.Cu))
  (pad 4 smd rect (at -10.6 1.7) (size 3.4 1.0) (layers F.Cu))
  (pad 5 smd rect (at -10.6 3.4) (size 3.4 1.0) (layers F.Cu))
  (pad 6 smd rect (at 0.0 0.0) (size 8.6 10.7) (layers F.Cu))
)