(module WCAP-ASLL_6.3X7.7_DXL_ (layer F.Cu) (tedit 68D55744)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.6 -4.708 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value WCAP-ASLL_6.3X7.7_DXL_ (at -1.2 4.392 0) (layer F.Fab))
  (pad 2 smd rect (at -2.8 0.0) (size 3.5 1.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 1 smd rect (at 2.8 0.0) (size 3.5 1.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (fp_text user "+" (at 4.3 2.4) (layer F.SilkS))
  (fp_text user "+" (at 4.3 2.4) (layer Dwgs.User))
)