(footprint WL-SWTP_3030 (layer F.Cu) (tedit 699FAEAD)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.0 -2.835 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value WL-SWTP_3030 (at 0.0 2.865 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -0.9 0.0) (size 2.0 2.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at 1.35 0.0) (size 1.1 2.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (fp_text user "+" (at 2.6 -0.1) (layer F.SilkS))
  (fp_text user "+" (at 2.6 -0.1) (layer F.Fab))
)