(module easyeda2kicad:RES-TH_L12.5-W5.4-P7.50-D0.8-S2.40 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.2) (layer F.SilkS))
	(fp_text value RES-TH_L12.5-W5.4-P7.50-D0.8-S2.40 (at 0 5.2) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 2 thru_hole circle (at 3.75 1.20 0.00) (size 2.20 2.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 1 thru_hole circle (at -3.75 -1.20 0.00) (size 2.20 2.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/WMF21-16D11MPUP8CB4/WMF21-16D11MPUP8CB4.3dshapes/RES-TH_L12.5-W5.4-H16.0-P7.50-D0.8-S2.40.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)