(module Package_SON:WSON-6_1.5x1.5mm_P0.5mm (layer F.Cu) (tedit 61B6F718)
  (descr "WSON6, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv702.pdf")
  (tags WSON6_1.5x1.5mm_P0.5mm)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2) (layer F.SilkS))
  (fp_text value WSON6_1.5x1.5mm_P0.5mm (at 0 2) (layer F.Fab))
  (fp_text user %R (at 0.005 0) (layer F.Fab))
  (pad 6 smd rect (at 0.575 -0.5) (size 0.75 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.575 0) (size 0.75 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.575 0.5) (size 0.75 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -0.575 0.5) (size 0.75 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.575 0) (size 0.75 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -0.57 -0.5) (size 0.75 0.28) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Package_SON.3dshapes/WSON-6_1.5x1.5mm_P0.5mm.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
