(module Display:Adafruit_SSD1306 (layer F.Cu) (tedit 6591CD0B)
  (descr "Adafruit SSD1306 OLED 1.3 inch 128x64 I2C & SPI https://learn.adafruit.com/monochrome-oled-breakouts/downloads")
  (tags "Adafruit SSD1306 OLED 1.3 inch 128x64 I2C & SPI ")
  (fp_text reference REF** (at 8.89 -3.81) (layer F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole circle (at 17.78 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 15.24 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 12.7 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 10.16 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 7.62 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 24.89 0) (size 2.7 2.7) (drill 2.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -7.11 39.5) (size 2.7 2.7) (drill 2.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 24.89 39.5) (size 2.7 2.7) (drill 2.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -7.11 0) (size 2.7 2.7) (drill 2.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Display.3dshapes/Adafruit_SSD1306.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
