(module easyeda2kicad:HDR-TH_14P-P2.54-V-M (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value HDR-TH_14P-P2.54-V-M (at 0 4.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 14 thru_hole circle (at 16.51 0.00 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 13 thru_hole circle (at 13.97 0.00 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 12 thru_hole circle (at 11.43 0.00 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 11 thru_hole circle (at 8.89 0.00 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 10 thru_hole circle (at 6.35 0.00 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 9 thru_hole circle (at 3.81 0.00 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 8 thru_hole circle (at 1.27 0.00 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 7 thru_hole circle (at -1.27 0.00 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 6 thru_hole circle (at -3.81 0.00 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 5 thru_hole circle (at -6.35 0.00 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 4 thru_hole circle (at -8.89 0.00 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 3 thru_hole circle (at -11.43 0.00 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 2 thru_hole circle (at -13.97 0.00 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 1 thru_hole rect (at -16.51 0.00 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/X5511WV-14-C396D43-1220/X5511WV-14-C396D43-1220.3dshapes/HDR-TH_14P-P2.54-M-LI-1X14P.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)