(module XDCR_VEML7700-TT (layer F.Cu) (tedit 63F60BF1)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.082 -4.2564 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value XDCR_VEML7700-TT (at 4.5524 4.2564 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -0.9 -1.905) (size 1.6 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at -0.9 -0.635) (size 1.6 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd rect (at -0.9 0.635) (size 1.6 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd rect (at -0.9 1.905) (size 1.6 0.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)