(module "XT30PWM" (layer F.Cu)
  (descr "XT30PW-M")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "XT30PWM" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at -2.500 5.912) (size 2.55 2.55) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.500 5.912) (size 2.55 2.55) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 5.500 -4.088) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -5.500 -4.088) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (model XT30PW-M.stp
    (at (xyz 0 -0.069291338207215 0.10078739932203))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 -180))
  )
)
